|PC^H

H81平台小型紧凑型壁挂整机

产品规格

适配主板

FlexATX类大小工业母板

适配CPU

工业控制计算机

根据主板配置而定：

若安装 H81 平台主板，支持 lntel®LGA1150 针脚的第四代 13/15/17 Core™ Pro cessorx In tel® Pentium® Processorx lntel®Celeron®Processor系列处理器

适配内存

根据主板配董而定：

H81平台：2个DDR3DIMM槽,単条上8G,最大16G

I/O接口

ECS-1830: 6\*COM （通过LPC总线插针可再扩展2/4个），8\*USB2.0, 2\*GeB, 1\*VGA （单显） ,1\*LPT, TAudio, PPS2

存储器

总线扩展

工作温度

存储环境

支持1个2.5"硬盘安装，光驱可选

ECS-1830 （H81） : 2\*PCI+1\*PCIEX4 （实际走线Xi ）

0,C~50\*C; 5%-90% （非凝结状态）

-20\*C~60\*C; 5%-90% 律凝結状态）

概述

IPC-620H是一款小型紧凑型壁挂整机，安装H81桌面平台主 板，具备紧凑尺寸、高性能、高性价比的特性，*支*持Intel® LGA1150針脚的第四代 13/15/17Core™Processor、Intel® Penfium®Processor、I ntel®Celeron®Processor^列处理 器，提供超高的计算能力和显示性能；可以利用单板上的扩展 槽直接扩展全高半长应用卡，不需要转接板，在小型体积下仍 拥有良好扩展性能；该机箱采用小型化设计，可以满足在狭小 空间安装的需要。主要应用领域：高速公路、自助终端、自动 化生产及检测等。

特点

♦高性能，支持Intel第四代i3/i5/i7处理器，性能提高

♦小体积，突破业界IPC机箱最小尺寸，可与无风扇發机媲美

♦扩展强，在小体积下仍拥有良好的扩展性能，

2\*PCLl\*PCIEx4,l\*PCIEx 16

♦好维护，电源采用翻盖式设计，检修拆装方便快捷

电源供电

订购信息

MiniATX工业级电源，标配300WATX电源

280mm\* 165mm\*238mm

产品尺寸图

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I 料号 | 型号 | 描述 I |
| 0010-088451 | IPC-620H-02 | IPC-620H 小型紧型壁挂整机/H81 平台主板 ECS-1830/G1820/2GW«?/500G«ES：/ATX 300W慮源/带光駆/不带靈盘及鼠标，夕卜路1。接口： 6个COM （通过LPC总线插针可以再扩 展2-4个）、mSB（内部还有2TUSB2.0接口未引出）、2T网口' 1个VGA+1个DVI-D、 1 个LPT、1 个AV、1 个PS2,扩展：2个PCI+1 个PCIEX4+1 个PCIEX16 |
| 0010-088461 | IPC-620H-03 | IPC-620H小型紧凑型壁挂整机/H81平台主板ECS-1830/i3-4330/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源/不带光"带键盘及鼠标，外路1。接口： 6个COM （通过LPC总线插针可以再 扩展2-4个）、8个USB （内部还有NTUSB2.0接口未引出）、网口、1个VGA+1个DVI-D 、1 个LPT、1 个AV、1 个PS2,扩展：2^PCI+1 个PCIEX4+1 个PCIEX16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0010-091311 | IPC-620H-04 | 再扩展2-4个）、2个USB3.0、8个USB2.0、2个网口、VGA+DVI-D、［个LPT、1 个AV、［个 Ps2,扩展：2个PCI+1 个PCIEX4+1 个PCIEX16 |
| 备注：增加扩展卡时，最大尺寸不超过200mm长\* 122mm宽 |

IPC-620H小型紧凑型壁挂整机/H81平台主板ECS-1830//I5-4590S/4 G内存/500G硬盘 /ATX300W电源/无光"带键盘及鼠标，外路I。接口： 6个COM （通过LPC总线插针可以

可选附件

料号 描述

0060-004931 研祥2串口卡EF-LPH-001COM-1 （B）,可以扩出仆串口

0060-004941 研祥4串口卡EF-LPH-OOlCOM-2 （B）,可以扩出4个串口

EVOC

21

EVOC

