|PC^10

工业控制计算机

概述

产品规格

mbedded Intelligent Platform

liiiiiiiiiiiiiiiin niiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiii 鴛⑥理1

IPC-710

特点

IPC-710M研祥新推出一款定位中低端的4U上架机箱，前面板 带研祥LOG。，与IPC-810E工控机同样的身份、同样的品质、 同样的生产工艺；外观新造型，内部结构与IPC-810E一样，能 适配ECO系列工业母板；经典4U上架机箱，产品能广泛应用于 智能制造、工业自动化、安检、机器视觉、电力、交通等各领 域.

♦经典型，经典4U上架机箱

♦新造型，机箱前面板采用新造型设计

♦兼容性，适配ECO系列工业母板

♦同主板，与IPC-810E采用同平台主板

♦同品质，与IPC-810E采用同样的生产工艺

产品尺寸图

221

EVOC

|  |  |
| --- | --- |
| 适配主板 | ATW 准板卡/EC9-1501-ZX板卡 |
| 1。接口 | 前置2个USB接口 , A1X船型开关、复位开关、电源硬盘指示灯 |
| 存储器 | 1个5.25, CD-ROM空间、2个3.5" HDD空间（做减震） |
| 工作温度 | *0°C~50°C;* 5%〜90% （非凝结状态） |
| 存储温度 | -20W~60°C; 5%~90% （非凝结状态） |
| 外形尺寸（W\*D\*H） | 含把手：482.6x 177X518.6mm 不含把手:482.6 X177X 469.8mm |

适配主板

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适配主板 | 芯片组 | CPU | 内存 | 存储 | 1。接口 | 扩展总线 |
| EC9-1501-ZX | ZX-100S | ZX-C4580 ZX-C470 | 提供两条  1333/1600MHz DDR3内存插槽， 最大支持32GB | 提供3个 SATA，1 个 M-SATAJ 个 Mini- pcie 接 口 | 提供2个10/100/1000  Mbps 网 口  支持VGA、DVI-D双显 提供10个串口 /6个USB2.0  ；3个USB3.0 ； 2个PS/2接 口/I 个 LPT 接口 /  1组音频接口 | 2 个 PCI、1 个 PCIE X4（实际速度为 PCIEX1）、1 个 PCIEX16扩展槽位 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EC0-1816 （6串口主板） | H61 | 支持 LGA1155 封装Intel® Core™ Ivy Bridge/Sandy Bridge双核或四 核的Cores Pentium™ 处理器 | 提供两条 1333M /1600MHz DDR3内存插 槽，最大支持 16G | 提供4个 SATA 接口 | 提供2个  10/100/1000M bps 网口支持VGA、 DVI—D双显 提供6个串口/10个 USB2.0; 1 个 PS/2 接 口 /I个LPT接口 /I组音频接口 | 5 个 PCI、1 个 PCI- E\*1 （PCI-E\* 嬌 槽）、1 个 PCI- E\*16扩展槽位 |
| EC0-1817 （6串口主板） | H81 | 支持LGA1150封 装 Intel® Haswell 双核或四核的 Core™s Pentium™^ Celeron™^ Xeon™ E3 V3 带 显示的处理器 | 提供两条 1333M /1600MHz DDR3内存插 槽，最大支持 16G | 提供4个 SATA 接口 | 提供2个10/ lOO/lOOOMbps 网 口支持VGA、DVI—D 双显  提供6个串口/8个 USB2.0; 2个USB3.0;  1 个 PS/2 接口/  1个LPT接口/I组音频接 口 | 4个PCI、2个PCI- E\*1 （PCI-E\* 備 槽）、1 个 PCI- E\*16扩展槽位 |

EVOC

