智能

工业控制计算机

^PC^NOE

产品规格

|  |  |
| --- | --- |
| 适配主板 | PICMG1.0标准全长卡，PICMG1.3标准全长卡，EPI2.0标准全长卡，EPE标准全长卡，Micro-ATX 标准单板，ATX标准单板 |
| 适配底板 | 10槽标准PICMG 1.0底板,14槽标准PICMG 1.0底板,10槽标准PICMG 1.3底板,13槽标准EPI 2.0 底板，10槽标准EPE底板 |
| 1/。接口 | 前置2个USB2.0接口，ATX船型开关、复位开关，电源、硬盘指示灯，带锁安全门 |
| 存储器 | —个5.25"CD-ROM空间、两个3.5"HDD空间（做减展） |
| 工作环境 | 0幻〜50P; 5%〜90% （非凝结状*态）* |
| 存储环境 | -20幻~6010; 5%~90% （非凝结状态） |
| 电源 | 标准PS2ATX电源 |
| 外形尺寸（WXHXD） | 482mmx 177 mm X 470.4mm |

概述

IPC-810E是一款4U上架机箱*，*机箱为优质钢板成型，机箱的压 条的设计可调整高度，可满足EPI主板和PCI扩展卡高度；兼容公 司FSC ' EPI、ERE ' EC9 ' EC0等各类全系列全长卡和工业母 板；可装一个5.25, CD-ROM，2个破盘并带有减振功能；结将 合理，设计先进；有广阔的市场空间，可广泛应用于通信、网 络、金融、电力、交通、军事、工业自动化等各领域。

特点

♦整机加强：机箱两侧压有加强筋，很大程度上提高了机 箱强度

♦开盖方便：箱盖后部开有握手位，方便箱盖抽拉

♦方便防尘网的更换：防尘网框抽拉部位结构设计有导 轨，方便抽拉更换防尘网

♦ EMC：光駆部位折边设计，与机箱紧密贴合，抗幅射能 力加强

产品尺寸图

26

|  |
| --- |
| WWgM  |
| 料号 | 描述 1 |
| 0010-081031 | 4U、19,标准上架IPG810E整机/ECS816V2NA（C卜6COM/G2120/2G内存/500G®盘/AEC250W电源/不带光驱/不带键盘及 鼠标，除主板自带外讓接口外，还引出"COM（主板自带2个，共引出6个COM）、1个LPL （主板自带5个PCI、1个PCI-E\*1 （PCI-E\*4插槽）1个PCI-E\*16扩展槽位） |
| 0010-083521 | 4U、1 *r* 标准上架IPG81。■机/EC04816V2NA（C）-6COM/G1620/2G内存/500GS盘/A1X250W电源/不带光駆/不带键盘及 鼠标，除主板自带外露接口外.还弓［出4个COM（主板自带2个，共引出6个COM）、1个LPT.（主板自带5个PCI、1个PCI-E\*1（PCI-EU插槽】、1个P6E\*16扩展槽位） |
| 0010-094221 | 4U、19, 标准上架IPG810■机/ECCM816VNA（C）-6COM-2P/G1620/2G内存/500G®盘/A1X250W电源/不带光駆/不带键盘 及鼠标，单网口/外漏处USB2.0 （后置2个，前置2个）/主板内置插针可再引出2个USB2.0,无标配线材，需另调USB线引出/板载 2个外置串口，内置板载4个插针，无标配线材，需另调串口线引出/无LP17不带光驱/不带键盘及鳳标/带散熱器，主板2个PCI、1 个PCI-E・1 （PCI-E・4插槽｝、［个PCI-E\*16扩展槽位） |
| 0010-098891 | 4U、19,标准上架IP310E整机/E81817V2NA-H81-6COM/G1820/2G内存/5O0GSE盘/ATX250W电源/不带光驱/不带键盘及 外»2个千兆网口，VGA+DVI-D5RS, 6个USB接口（前2后4） , 6个COM、1个PS2接口，1组音频接口，1个LPT.住板自 带4个PCI、2个PCI・E\*1 （PCI-E\*俯櫛、1个PCI-E\*16扩展槽位） |
| 0010-086701 | 4U、19\*标准上架IPG810EJg机/£0）"1817¥2村人心87/61820/26内存/500&£盘小昧250囚电源/带光驱/不带键盘及鼠标，除 主板自带外再接口外，还引出4个COM（主板自带2个，共引出6个COM）、1个LPT.住板自带4个PCI、2个PCI-E\*1 （PCI-E\*4插 榊）、1个PCI-E\*W展權位） |
| 0010-102571 | 4U、19\*标准上架IPCW10E整机/ECO1818 （B） -6COM主板/G3900/4G内存/500G®盘/ATX250W电源/不带光驱/不帯键盘及 舫，外雌口： 2个千兆网口、2个COM （另外调线材，可再引出《COM口）、6个USB （前g2个USB2.0,后置4个USB3.0, 另外调USB线材，可再引出4个USB2.0）、1个PS2, VGA+HDMI双显，1组音頻接口，1个LPT、3个PCI、3个PCI-E\*1 （PCI-E»4插 槽）、1个PCI-E\*16T展槽位 |
| 0010-102421 | 4U、19\*标准上架IPG810E整机/ECO1818 （B） -5P-6COM主板/G3900/4G内存/500G®盘/ATX250W电源/不带光驱/不带键盘 及鼠标，外露接口： 2个千兆网口、2个COM （另外调线材，可再引出4个COM口）、6个USB （前置2个USB2.0,局置4个USB3.0, 另外调USB线赫，可再弓|出4个USB2.0）、1个PS2, VGA+HDMI双显，［组音频接口，1个LPT、5个PCI、1个PCI-E\*1 （PCI-E\*俯 槽）、1个PCI-E\*照展槽位） |
| 0010-070281 | 4U、1 *r* 标准上架IPG810谨机/EPE-1815VNA-H61/G2120/2G内存/500Ggg盘/A1X250W电源/不帯DVD-ROM光驱/EPE- 6111 P6（6个PCI、3个ISA、1 个PCI-EX 16）外露 1。：1 个网口、1 个VGA、4个USB（前2后2）、2个COM、1 个LPT、1 个Audi。（配 件）、［个PS2 |
| 0010-096881 | 4U、19,标准上架IPG810E整机/EPE-1816/G3900/4G内存/500GI盘/ADC25DW电源/不带光驱/不带键盘及鼠标/EPE-6111P6 （6个PCI、3个ISA、］个PCI-EX 16网口、DP+VGAjR显、］个PS2、4个USB（前面2个USB2.0,后面2个USB3.0）、2个 COM、［个Audi。（配件）、主板上有1个LPT插针，无标配线材，如需使用可选配线材引出 |
| 0010-096901 | 4U、1 *r*标准上架IPCtl0E整机/EPE-1816/I5-6500/4G内存/500G®盘/ATX300W电源/不带光驱/不带键盘及鳳标/EPE-6112E5 （6个PCI, 44-PCIEM,［个\*16 ）/外露1。：2个网口、DP+VGAjR显、］个?$2、4个USB（前面2个USB2.0,后面2个USB3.0）、2个COM、 1个Audi。（配件）、主板上有1个LHW,痛S3线材，如需使用可选曲材引出 |

EVOC

27

EVOC

