**|PC；820**

4U标准上架整机

概述

I PC-820是研祥独创的■工业计算机运行状态实时监控智能系 统”，实时监控主机关键器件温度及系统内部环境温度， PWM风扇智能调节转速，有效预防系统过热运行导致机器在 现场“罢工”；采用360°全接触的电气连接，具有高度的气 密性、防腐防氧化性、防尘性，确保系统在多尘、潮湿、高/ 低温、腐蚀等各种工业恶劣环境下可靠运行；电气部位夹持力 大，提升了系统抗振动和冲击的能力，保证设备在振动环境下 长时间可靠工作的要求。

521

**EVOC**

特点

♦"黑金刚”酷美外型极富工业设计美感

♦抗振动设计的駆动器支架

♦支持安装1个5.25"和2个3.5寸驱动器

♦机箱门板一体化，保护系统，避免非授权人员入侵

♦防尘网框导軌设计方拉便抽更换淸洁 ♦支持GPU加速卡

工业智能化控制器

产品规格

|  |  |
| --- | --- |
| 主板 | ECO-1818 (B) |
| 处理器 | 支持INTEL LGA1151针脚的第六代 13/15/17 Core™ Processor、Pentium® Processor、 Celeron® Processor. |
| 芯片组  内存 显示 音频  LAN  存储器  USB 串口 并口 | H110  提供两条DDR4 1866/2133MHzDIMM内存插槽，单根16GB,最大支持32GB  VGA、HDMk DVI-Dft意三选二组合显示  1 个 H DA 音频接 口，支持 MIC-IN/LIN E-IN/LIN E-OUT,外貿  2个千兆网口  一个5.25, CD-ROM空间，两个3.5’ HDD空间  4个USB 3.0接口外量 6个USB 2.0接口插针  10个串口（COM 1/COM2支持RS-232/422/485,外置），其他插针  1个并口  1个PS/2接口 |
| 1/。接口 | 1 个TPM/TCM 接 口  1个8路数字1/。： 4路输入，4路输出 |
| 扩展总线  GPU | 1 个PCIEX1&3个PCIEX1（X4连接器），3个PCI 支持1个全高全长GPU加速卡 |
| 工作环境  存储环境  电源  外形尺寸（WxHxD） | 0°C~50\*C;湿度：5%〜90% （非凝结状态）  -20W~60P;湿度：5%~90% （非凝结状态）  标准PS2ATX电源  482mm X177mmX470.4mm |

订购信息

料号

型号

描述

0010-107151

0010-107161

可选配件

IPC-820/EC0 -1818(6)/15 -6500

IPC-820/EC0 -1818(6)/17 -6700

4U、19"标准上架IPC-820整机/EC0-1818（B）/i5-6500/4G内存/500G®盘/ATX 300W电源/ 不带光驱/不带键盘及鼠标，除主板自带外露接口外，还引出4个COM住板自带2个，共引出6 个COM）、6个USB（前2后4）、1 个LPT、（主板自带3个PCI、3个PCI-E\*1 （PCI-E\*4fi柳、1 个 PCI-E7 6扩展槽位）

4U、19”标准上架IPC-820整机/ECO-1818 （B） / i7-6700/4G内存/500G®盘/ATX 300W电源/ 不带光驱/不带键盘及鼠标，除主板自带外露接口外，还引出4个COM住板自带2个，共引出6个 COM）、6个USB【前2后4） 、1个LPL （主板自带3个PCI、3个PCI-E7 （PCI-E\*備槽）、1个 PCI-E—16扩展槽位）

531

**EVOC**

