ADAM-3900 fi fl$ ! #$%&

1

# ADAM-3937

## fl$ ! DB37 $@ !

#A

* DIN ¤fl !  #$%&'()\*+,-.$ƒ ! DB37 !

 !"#$

* fi÷ ! (W x L x H):77.5 x 146.3 x 51 mm (3.1" x 5.8" x 2.0")

## ¾$ !

PCI-1730, PCI-1733, PCI-1734, PCI-1750, PCI-1761

# ADAM-3951

## DIN fl$ ! #$%&'()

ø LED 

ADAM-3968

DIN fl$ ! 68 fl SCSI-II

$@ !

#A

* DIN ¤fl !  #$%&'()\*+,-.$ƒ ! 68 SCSI-II

 # !"#$

* fi÷ ! (W x L x H):77.5 x 191.2 x 51 mm (3.1" x 8.4" x 2.0")

## ¾$ !

PCI-1710/1710L, PCI-1710HG/1710HGL, PCI-1711/1711L, PCI-1712/1712L, PCI-1716/1716L, PCI-1721, PCI-1751, PCI-1753/1753E, PCI-1723, PCI-1780

# ADAM-3968M

## ø LED   PCI-1241/ 1242 $@ !

fifl

IPPC

2

3

TPC

4

M

FP

5

ATM &AWS

6

DA&C

7

cPCI

8

ADAM-3000

9

 fi !

ICOM

10

## #A

* DIN ¤fl !  #$%&'()\*+,-.$ƒ ! 50 SCSI-II

 # PCI-1752/1754/1756

* fl !  #$%&'()
* LED  !"# $%&'%()\*  ,- I/O ‰ !"
* fi÷ ! (W x L x H):77.5 x 179.5 x 41.5 mm (3.1" x 7.1" x 1.6")

## ¾$ !

PCI-1752, PCI-1754, PCI-1756

## #A

* DIN ¤fl !  #$%&'($ƒ $ 68 SCSI-II flfi ! PCI- 1241/1242 $

eConnectivity

11

UNO

12

* $ƒ Limit/Home/Server-On/In-Position/Pulse-Output/EMS  LED



* 1.1A fi !"#$%

ADAM-4000

13

* fi÷ ! (W x L x H):77.5 x 191.2 x 51 mm (3.1" x 8.4" x 2.0")

## ¾$ !

ADAM-5000

14

PCI-1241, PCI-1242

ADAM-6000

15

ADAM-8000

16

BAS

17

**8-17**

fl@ !

[www.advantech.com.cn/products](http://www.advantech.com.cn/products)