
**PCI-1723**



**16** **8** !

!"#

!"#

!"#$%&'( 16 DAC

!"#

!"#$%&'(

2 16 !"#$%& / BoardIDTM



PCI-1723 !"#$%&' PCI !"#$ !"#$%&'()\* 16 !" DAC !"#$%&'()\* BoardIDTM PCI-1723 !"#$%&'()\*+,-./

!"

! !

! !

!"**/**

!

! !

!

**I/O** !

! ! !



8

!" !

-10 ~ +10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA ( !"#$)

6 LSB

!" 6 LSB ( )

< 6 LSB

0.1Ω !

PC !(Direct AO)

50 µ s ( FSR 6 LSB)

1. ()

2

0.8 V ! 2.0 V !

0.5 V @ 24 mA 2.4 V @ 15 mA

68 SCSI-II !

175 x 100 mm (6.9" x 3.9")

+5 V @ 850 mA, +12 V @ 600 mA +5 V @ 1 A, +12 V @ 700 mA

0 ~ 60º C (32 ~ 158 ºF) (IEC 68-2-1,2)

-20 ~ 85º C (-4 ~185 ºF)

5 ~ 95%RH ( IEC 68-2-3)

CE

!

**PCI-1723** 16 8 !"#$%&'

**PCL-10168**!"#$% 68 SCSI-II!


!"#$%&' 1 2

**ADAM-3968** DIN !" 68 SCSI-II !

!

!" !"#$ !"#$ !" PID V !"#

!



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6-28** | !"#$%&' |  |
|  |  |