

*工业电脑机箱*



*w w w . i e i w o r l d . c o m . c n*



PR-1300G 3个插槽半长卡紧凑式机箱

6 cm 散热风扇



2 x USB 接口

重启键

HDD LED

Power LED

3.5” 驱动器 COM口 LPT开口

3 扩展槽

机架托架

电源开关

产品包装不包括FDD 和 HDD

*特性*


 符合 RoHS 标准设计

 1 个 3.5”驱动器

 前面板设有 2 个 USB 接口


 1 个 6 cm 冷却风扇

*规格*




|  |  |
| --- | --- |
| 材质 | 重型金属 |
| 主板规格 | half-size, slot SBC |
| 驱动器 | 1 x 3.5" (front accessible/HDD) |
| 散热风扇 | 1 x 6 cm |
| I/O 接口 | 2 x USB |
| I/O 开口 | 1 x LPT, 1 x COM |
| 扩展槽 | 3 slots |
| 指示灯 | Power, HDD |
| 按钮 | 电源开关, 重启 |
| 操作温度 | 0°C ~ 50°C |
| 操作湿度 | 10% ~ 90% |
| 颜色 | W: 白色 |
| 净重/毛重 | 2.6 kg/5.2 kg |
| 尺寸(DxWxH) | 254 mm x 265 mm x 95.5 mm |

*订购信息*




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 料号 | 描述 |  |
| PR-1300GW-R11 | 3-Slot Half size chassis,White color,W/O BP,W/O |  |
| PSU,RoHS |  |
|  |  |
| PR-1300GW-R11/916AP/BP-3S | 3-slot half-size chassis, white, with ACE-916AP-RS and |  |
| BP-3S-RS-R30, RoHS |  |
|  |  |
| PR-1300GW-R11/916AP/IP-3S | 3-slot half-size chassis, white, with ACE-916AP-RS and |  |
| IP-3S-RS-R30, RoHS |  |
|  |  |
| PR-1300GW-R11/A618A | 3-slot half-size Compact chassis, White, 1 x 6cm fan, |  |
| with ACE-A618A-RS-R11 (180W ATX model), RoHS |  |
|  |  |

*尺寸 ( 单位 : mm)*




*底板 ( 选配 )*



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | SBC 类型 | PCI | ISA |  | PCle | |  | PSU 接口 |  |
|  |  |  |  |  |
| x1 | x4 |  | x16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BP-3S-RS | ISA | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | AT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP-3S-RS | PCISA | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | AT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP-3SA-RS | PCISA | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HPE-3S1 | PICO/PICOe | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HPE-3S2 | PICO/PICOe | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*电源 ( 选配 )*



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 型号 | 功率 |
|  |  |  |
| AT | ACE-916AP-RS | 150W |
|  |  |  |
| ATX | ACE-A618A-RS-R11 | 180W |
|  |  |  |

PR-1300G 支持单个 1U PSU。想了解威强电更多的电源产品 ，请参考章节 5 或直接访问 www. ieiworld.com.cn



PAC-1300G-2019-V10