

*工业电脑机箱*




*w w w . i e i w o r l d . c o m . c n*



PAC-700G 7 个插槽半长卡紧凑式机箱

重启键 2 x USB 接口 1 x 前置 3.5” 驱动器



HDD LED

电源 LED

散热风扇

电源开关 1 x 5.25” 1 x 3.5” or

Drive Bay 5.25” Drive


Bay

产品包装不包括CD-ROM 和 HDD.

*特性*

* 符合 RoHS 标准设计
* 前面板设有 2 个 USB 接口
* 1 个 8cm 冷却风扇配置风扇过滤器
* 简单设计便于快速更换风扇
* 前面板带锁设置防止未授权打开

*规格*



材质 重型金属

|  |  |
| --- | --- |
| 主板规格 | half-size, slot CPU card |

2 x 5.25" + 1 x Front accessible 3.5"


or 1 x 5.25” + 2 x Front accessible 3.5”

驱动器组合 or 1 x 5.25” + 1 x Front accessible 3.5” + 1 x 3.5”

HDD

|  |  |
| --- | --- |
| 散热风扇 | 1 x 8 cm |
| I/O 接口 | 2 x USB on front panel |
| I/O 开口 | 2 x LPT, 2 x COM |
| 扩展槽 | 7 slots |
| 指示灯 | Power, HDD |
| 按钮 | 电源开关, 重启 |
| 操作温度 | 0°C ~ 50°C |
| 操作湿度 | 10% ~ 90% |
| 颜色 | B: 黑色 |
| 净重/毛重 | 6.2 kg/9 kg |
| 尺寸(DxWxH) | 279 mm x 321 mm x 176 mm |

*订购信息*



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 料号 | 描述 |  |
| PAC-700GB-R11/BP-7S/916AP | 7-slot half-size chassis, with BP-7S-RS-R30 and |  |
| ACE-916AP-RS |  |
|  |  |
| PAC-700GB-R11/IP-7S/916AP | 7-slot half-size chassis, with IP-7S-RS-R30 and |  |
| ACE-916AP-RS |  |
|  |  |
|  | 7-slot half-size compact chassis, black, |  |
| PAC-700GB-R11/A618A | 1 x 8 cm fan, with ACE-A618A-RS-R11 |  |
|  | (180W ATX model), RoHS |  |


热插拔风扇




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Step 1: | Step 2: | Step 3: |  |
| 拧松拇指螺丝 |  | 轻取下风扇 |  | 拔掉电源 |  |





*尺寸 ( 单位 : mm)*




176mm



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | mm279 |  |  |
|  |  |  |  | 321mm |  |  |  |  |  |
|  | mm182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *底板 ( 选配 )* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | SBC 类型 | PCI | ISA |  | PCle | |  | PSU 接口 |  |
| x1 | x4 | x8 | x16 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BP-7S-RS | ISA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT |  |
| IP-7S-RS | PCISA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT |  |
| IP-7SA-RS | PCISA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATX |  |
| HPE-7S1 | PCI/PICOe | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ATX |  |
| HPXE2-7S1 | HPCIE | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ATX |  |



*电源 ( 选配 )*



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 型号 | 功率 |  |
|  |  |  |  |
| AT | ACE-916AP-RS | 150W |  |
|  |  |  |  |
| ATX | ACE-A618A-RS-R11 | 180W |  |
|  |  |  |
| ACE-A225A-R11 | 250W |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

PAC-700G 支持单个 1U PSU。想了解威强电更多的电源产品，请参考章节 5 或直接访问 www.ieiworld.com.cn



PAC-700G-2019-V10