

*工业电脑机箱*



*w w w . i e i w o r l d . c o m . c n*



RACK-1150G/1150G-PE 1U 全长卡 机架式机箱

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 cm 散热风扇 | | 1U 电源 | |
| HDD LED |  |  |  | 2 x USB 接口 | |  |  |
|  |  |  |  | 全长卡 SBC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |



电源 LED重启键

5.25” HDD


3.5” HDD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品包装不包括CD-ROM 和 HDD |  |  | 2 x 4 cm 散热风扇 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*特性*

* 符合 RoHS 标准设计
* 2 个前置 USB 接口
* 一个 5.25”驱动器
* 一个 3.5”内置硬盘驱动器
* 3 个 4 cm 冷却风扇


*规格*




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 重型金属 |  |
| 主板规格 | 全长卡 |  |
| 驱动器 | 1 x 5.25” |  |
| 1 x 3.5" HDD (internal) |  |
|  |  |
| 散热风扇 | 3 x 4 cm |  |
| I/O 接口 | 2 x USB |  |
| I/O 开口 | 1 x COM, 1 x LPT |  |
| 扩展槽 | 3 slots/2 slots (PE) |  |
| 指示灯 | Power, HDD |  |
| 按钮 | 电源开关, 重启键 |  |
| 操作温度 | 0°C ~ 50°C |  |
| 操作湿度 | 10% ~ 90% |  |
| 颜色 | B: black |  |
| 净重/毛重 | 7.5 kg/9.5 kg |  |
| 尺寸(DxWxH) | 449 mm x 431 mm x 44 mm |  |

RACK-1150G 和 RACK-1151G 仅支持 TDP 最大为 31 W 的处理器。

*尺寸 ( 单位 : mm)*



*底板 ( 选配 )*




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | SBC 类型 | PCI | ISA |  | PCle |  | PSU 接口 |  |
|  |  |  |  |
| x1 | x4 | x16 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI-2SD2-RS | PICMG 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE-2SD1\* | PICMG 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE-2SD2\* | PICMG 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

如果需将 PCI-2SD2-RS 连接到标准的 ATX 电源，需采用 32100-040600-RS 电源线。


\* 针对 RACK-1150G-PE

*订购信息*



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 料号 | 描述 |  |
| RACK-1150GB-PE-R11/ | 1U 2-slot full-size rackmount chassis for PICMG 1.3 |  |
| backplane, black, 3 x 4cm fan, with ACE-A618A-RS-R11 |  |
| A618A |  |
| (180W ATX model), RoHS |  |
|  |  |
|  | 1U 3-slot full-size rackmount chassis for PICMG 1.0 |  |
| RACK-1150GB-R11/A618A | backplane, black, 3 x 4cm fan, with ACE-A618A-RS-R11 |  |
|  | (180W ATX model), RoHS |  |

*电源 ( 选配 )*



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 型号 | 功率 |
|  |  |  |
|  | ACE-A618A-RS-R11 | 180W |
|  |  |  |
| ATX | ACE-A225A-R11 | 250W |
|  |  |  |
|  | ACE-4520C-RS | 200W |
|  |  |  |

RACK-1150G 支持单个 1U PSU 电源。想了解威强电更多的电源产品 ，请参考章节 5 或直接访问 www.ieiworld.com.cn



RACK-1150G-2019-V10