

*工业电脑机箱*



RACK-305G

*w w w . i e i w o r l d . c o m . c n*



4U 14个插槽全长卡 机架式机箱



3.5” 驱动器 5.25” 或 3.5” 驱动器



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双重启 |  |  |  | 2 x 8 cm Fans |  |
|  |  |  |  |

 驱动器

PS/2 PSU

PCI-14S2-RS-R30


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源 LED |  |  |  |  |  |  | 2 x 5.25” |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | USB 电源开关 | | |  |
| HDD LED | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

产品包装不包括CD-ROM 和 HDD

RACK-305GW RACK-305GB

*特性* *尺寸 ( 单位 : mm)*

● 符合 RoHS 标准设计




● 前面板设有 2 个 USB 接口


● 双复位按钮支持双系统运行




● 2 个 8 cm 冷却风扇可更换风扇过滤器



● 带锁设置防止未授权访问




*规格*




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 重型金属 |  |
| 主板规格 | 全长CPU卡 |  |
|  | 3 x 5.25” + 1 x 3.5” HDD |  |
| 驱动器组合 | or 2 x 5.25” + 2 x 3.5” HDD |  |
| or 2 x 5.25” + 1 x 3.5” HDD + 1 x front accessible 3.5” |  |
|  |  |
|  | or 2 x 5.25” + 2 x front accessible 3.5” |  |
| 散热风扇 | 2 x 8 cm |  |
| I/O 接口 | 2 x USB |  |
| 扩展槽 | 14 slots for RACK-305G |  |
| 7 slots for RACK-305GATX |  |
|  |  |
| 指示灯 | Power, HDD |  |
| 按钮 | 1 x 电源开关, 2 x 重启 按钮 |  |
| 操作温度 | 0°C ~ 50°C |  |
| 操作湿度 | 10% ~ 90% |  |
| 颜色 | W: 白色/B: 黑色 |  |
| 净重/毛重 | 10.4 kg/15 kg |  |
| 尺寸(DxWxH) | 413 mm x 431 mm x 176 mm |  |

*底板 ( 选配 )*



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | SBC Type | PCI | ISA | PCIX |  | PCle |  | PSU 接口 |  |
|  |  |  |  |
| x1 | x4 | x16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI-13SD-RS | PICMG 1.0 | 3+4 | 3+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT/ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI-14S2-RS | PICMG 1.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT/ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI-14S3-RS | PICMG 1.0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT/ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PX-14S3-RS | PICMG 1.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT/ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PX-14S5-RS | PICMG 1.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT/ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BP-14S-RS | ISA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE-6S | PICMG 1.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE-10S | PICMG 1.3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE-10S2 | PICMG 1.3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PXE-12S | PICMG 1.3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE-13SD | PICMG 1.3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PXE-13S | PICMG 1.3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPXE-14S | PICMG 1.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*订购信息*



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 料号 |  | 描述 |  |
| RACK-305G | -R22/ACE-935AL | 4U 14-slot rackmount chassis, USB, (black/white), |  |
| with ACE-935AL-RS PSU (300W), RoHS |  |
|  |  |  |

4U 14-slot rackmount chassis, (black/white),


RACK-305G  -R22/A130B 2 x 8 cm fan, with ACE-A130B-R10 (300W ATX model), RoHS

4U ATX motherboard rackmount chassis, (black/

RACK-305G  ATX-R22/A130B white), 2 x 8 cm fan, with ACE-A130B-R10 (300W ATX model), RoHS

 颜色 Code: B-黑色 W-白色

*电源 ( 选配 )*



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 型号 | 功率 |  |
|  |  |  |  |
| AT | ACE-935AL-RS | 300W |  |
|  |  |  |
| ACE-T140A-RS | 400W |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  | ACE-A130B-R10 | 300W |  |
|  |  |  |  |
| ATX | ACE-A140A-S-R11 | 400W |  |
|  |  |  |  |
|  | ACE-A160A-R11 | 600W |  |
|  |  |  |  |
| ATX Redundant | ACE-R4130AP-RS | 300W |  |
|  |  |  |
| ACE-R4140AP-RS | 400W |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

RACK-305G 支持单个 PS/2 PSU。想了解威强电更多的电源产品，请参考章节 5 或直接访问 www.ieiworld.com.cn



RACK-305G-2019-V10