

***单板计算机***

***工业主板***



***w w w . i e i w o r l d . c o m***

IMB-H810-i2-R11***microATX主板支持22nm LGA1150英特尔®酷睿™i7 / i5 / i3，奔腾®，赛扬®CPU，符合英特尔®H81，DDR3，VGA，***



***双GbE，LPT，COM，SATA 6Gb / s，iRIS-2400***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COM 7~10 | | | | | 双通道 DDR3 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | COM 3~6 | | |  |  | 1600/1333 MHz | | 4 x SATA |  | **iRIS-2400 插槽** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TPM | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **模块** |  |
| LPT |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



RS-422/485

**Intel®**

**H81**

8 x USB 2.0

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iDP |  |  |  |  | PCI |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCIe x16 |  |  |  | PCIe x1 |  |
|  |  |  |

*Specifications*

 CPU

支持 LGA1150 第四代 Intel® Core ™ i7/i5/i3, Pentium® or Celeron® 处理器

芯片组

Intel® H81

内存

两个 240-pin 1600/1333 MHz 双通道 DDR3 & DDR3L SDRAM 无缓冲 DIMMs 最高支持 16 GB

BIOS

UEFI BIOS

网络

LAN1: Intel® I217LM 支持 Intel® AMT9.0

LAN2: Intel® I210-AT PCIe 控制器支持 NCSI

图形引擎

Intel® 高清图形 Gen 7.5 支持 DX11.1 and OpenCL 1.2, OpenGL 3.2 Full MPEG2, VC1, AVC 解码

显示输出

独立双显

2 x VGA (最高至 1920x1200@60Hz)

1 x iDP interface for HDMI, LVDS, VGA, DVI, DP (最高至 3840x2160@60Hz)

音频

Realtek ALC662 HD 音频编解码器支持 5.1-通道

3 x 音频插孔 ( 音频输出 , 音频输入 , 麦克风输入 )on rear IO

1 x 前置音频 (2x5 pin)

iRIS 远程管理模块

1 x iRIS-2400 插槽

TPM

1 x TPM (2x10 pin)

SMBus

1 x SMBus (1x4 pin)

I²C

1 x I²C (1x4 pin)

网络灯: 2 x 网络灯 (1x2 pin)

外部 I/O 接口

1 x KB/MS 2 x USB 2.0

2 x RS-232 2 x USB 3.1 Gen 1 (5Gb/s)

部 I/O 接口



1 x LPT (2x13 pin, P=2.54) 2 x SATA 6Gb/s

1 x RS-422/485 (1x4 pin, P=2.0) 8 x RS-232 (2x20 pin, P=2.54)

2 x SATA 3Gb/s 8 x USB 2.0 (2x4 pin, P=2.54)

前面板

1 x 前面板 (2x7 pin, power LED, HDD LED, 扬声器 , 电源按钮 , 复位按钮 )

扩展接口

1 x PCIe x16 slot (Gen 3)

1 x PCIe x1 slot

2 x PCI slot

看门狗定时器:

软件可编程并支持 1~255 秒系

风扇接口

1 x CPU 智能风扇 (1x4 pin)

1 x System 智能风扇(1x3 pin)

电源

ATX 电源



功耗

3.3V@0.64A, 5V@4.20A, 12V@0.14A, Vcore\_12V@3.88A, 5VSB@0.20A

(Intel® Core™ i7-4770K 3.90 GHz CPU 及 8 GB (two 4 GB) 1333 MHz DDR3 内存) 操作温度: -20°C ~ 60°C

存储温度: -30°C ~ 70°C

存储湿度: 5% ~ 95%, non-condensing


尺寸: 244mm x 244mm

重量: GW: 1200g / NW: 680g

CE/FCC 标准




Combo RJ-45: LAN2 / IPMI



RS-232 LAN1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KB/MS | | |  | VGA 2 x USB 3.1 Gen 1 | | | | | | | |  |  | Audio | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 x USB 2.0 | | | | | | |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DDR3** | ***USB*** |  |
| **USB 3.1 SATA 6Gb/s PCIe GbE** |  |
| **1600** |  |

***特征***

* 支持LGA1150第4代Intel®Core™i7 / i5 / i3，Pentium®或Celeron®处理器
* 双通道DDR3 1333/1600 MHz 支持高达 16 GB
* Intel® 高清图像技术集成了高性能图形和媒体处理功能
* 支持 PCI 32-bit 33/66 MHz


十个 COM ports, USB 3.1 Gen 1 (5Gb/s) 和支持SATA

* TPM V1.2 TPM模块支持的硬件安全功能
* IEI One Key Recovery解决方案允许您创建快速OS备份和恢复
* 支持 IPMI 2.0 via iRIS-2400 模块
* IEI 无跳线功能

***包装清单***

|  |  |
| --- | --- |
| 1 x IMB-H810-i2 single board computer | 2 x SATA cable |
| 1 x I/O shielding | 1 x QIG |
|  |  |

***订购信息***



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Part No. | Description |  |
|  |  |  |
|  | microATX motherboard supports 22nm LGA1150 Intel® Core™ |  |
| IMB-H810-i2-R11 | i7/i5/i3/Pentium® and Celeron® CPU per Intel® H81, DDR3, |  |
| VGA, Dual Intel® PCIe GbE, USB 2.0, PCI, COM, SATA 6Gb/s, |  |
|  |  |
|  | LPT, HD Audio, iRIS-2400 and RoHS |  |
|  | LGA1150 Intel® Core™ i7/i5/i3, Pentium® and Celeron® CPU |  |
| IMB-H810-ECO-R11 | per Intel® H81, DDR3, VGA, Dual PCIe GbE, USB 2.0, COM, |  |
|  | LPT, SATA 6Gb/s, HD Audio, ECO packing, RoHS (10 pce/pack) |  |
| iRIS-2400-R10 | IPMI 2.0 adapter card with AST2400 BMC chip for DDR3 SO- |  |
| DIMM socket interface |  |
|  |  |
| 19800-000049-RS | LPT flat cable, 240mm, P=2.5 |  |
| 19800-000075-RS | PS/2 KB/MS cable with bracket, 220mm, P=2.0 |  |
| 19800-003100-100-RS | Dual port USB cable with bracket, 30mm, P=2.54 |  |
| 19800-010500-200-RS | USB 3.1 Gen 1 (5Gb/s) cable with bracket, 450mm |  |
| 32102-000100-200-RS | SATA power cable, MOLEX 5264-4P to SATA15P |  |
| 32205-001203-200-RS | RS-232 cable, 40-pin to four DB-9, 400mm, P=2.54 |  |
| 32205-003801-100-RS | RS-232/422/485, RS-422/485 cable, 500mm |  |
| CF-115XA-R10 | High performance LGA1155/LGA1156 cooler kit, 1U chassis |  |
| compatible, 73W |  |
|  |  |
| CF-115XE-R10 | High performance LGA1155/LGA1156 cooler kit, 95W |  |
| DP-DP-R10 | DisplayPort to DisplayPort converter board (for IEI iDP connector) |  |
| DP-DVI-R10 | DisplayPort to DVI-D converter board (for IEI iDP connector) |  |
| DP-HDMI-R10 | DisplayPort to HDMI converter board (for IEI iDP connector) |  |
| DP-LVDS-R10 | DisplayPort to 24-bit dual-channel LVDS converter board |  |
| (for IEI iDP connector) |  |
|  |  |
| DP-VGA-R10 | DisplayPort to VGA converter board (for IEI iDP connector) |  |
| TPM-IN01-R20 | 20-pin Infineon TPM module, software management tool, |  |
| firmware v3.1 |  |
|  |  |
|  |  |  |

**IMB-H810-i2-2019-V10**