

*工业电脑机箱*



*w w w . i e i w o r l d . c o m . c n*




EBC-3100 Mini-ITX 机箱, 适用于高功耗工作环境应用




*特性*

* 高性能应用设计提供 270 W 高功率 ATX 电源
* 前面板 I/O 设计
* 支持 1 个扩展插槽
* 1 个 3.5”硬盘驱动, 1 个超薄光驱驱动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *规格* |  |  | *尺寸 ( 单位 : mm)* |  |  |
| 型号 |  | EBC-3100 |  |  |  |
| 平台 |  | 仅机箱 |  |  |  |
|  | 颜色 | 黑色 |  |  |  |
| 机箱 | 尺寸 ( (WxDxH) (mm) | 260 x 250 x 156 |  | 00160. |  |
| 系统风扇 (WxDxH) (mm) | 80 x 80 x 25 |  |  |
|  | 机箱材质 | 重型金属，塑料前面板 |  | 20.00 |  |
| 主板 | 主板型号 | Refer to KINO Series |  |  |  |
| 主板尺寸 (mm) | Mini-ITX (170 x 170) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 存储 | 硬盘驱动器 | 1 x 3.5" SATA HDD space |  | 276.00 |  |
|  |  |  |  |
| ODD | 1 x 5.25" slim type |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 1 x Full- 高度 扩展 slot |  |  |  |
| 扩展 |  | Max. dimensions: |  |  |  |
|  |  | 220 mm (L) x 27 mm (D) |  | 156.00162.00 |  |
| 电源 | 电源输入 | 90 V~264 V AC |  |  |
| Power Model | ACE-A618A 180W, ACE-A627A 270W |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 安装方式 | Desktop, wall mount |  | 260.00 |  |
|  |  | 0°C ~ 50°C | 250.00 |  |
| 可靠性 | 操作温度 | 292.00 |  |
|  |  |
|  | 净重 / 毛重 | 2.5 kg/3.9 kg |  |  |  |




*兼容 SBC*



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 料号 | 扩展 类型 | 推荐 CPU 风扇 |  |
| KINO-AQ170 | 1 x PCIe x16 | CF1156A-RS, CF-1156C-RS, |  |
| CF-1156D-RS |  |
|  |  |  |
| KINO-ABT | 1 x PCIe x4 | 无风扇 |  |
| KINO-AA750-i2 | 1 x PCIe x8 | CF-989B-RS |  |
| KINO-AQ870 | 1 x PCIex4 | CF-1150SC-RS |  |
| KINO-AQ670 | 1 x PCIe x16 | CF1156A-RS, CF-1156C-RS, |  |
| CF-1156D-RS |  |
|  |  |  |
| KINO-AH611 | 1 x PCIe x16 | CF1156A-RS,CF-1156C-RS, |  |
| CF-1156D-RS |  |
|  |  |  |
| KINO-AH612 | 1 x PCIe x4 | CF1156A-RS, CF-1156C-RS, |  |
| CF-1156D-RS |  |
|  |  |  |
| *订购信息* |  |  |  |

1U AC 输入

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功率 |  |  | 输出电流范围 | |  |  |  |  |
|  |  | AT/ |  |  |  |  |  |  |
| 产品 | 型号 | 输入电压 |  |  |  |  |  | 效率 |  |
| ATX |  |  |  |  | +5 |  |
|  |  |  | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V |  |  |
|  |  | PFC |  |  |  |  |  | Vsb |  |  |
|  | ACE- | 300W | 90~265 | 16A | 18A | 15A |  |  |  |  |
|  | (0.5A | (0.5A | 0.5A | 3A | 82% |  |
|  | A630B | ATX | VAC | (0.5A min) |  |
|  |  |  |  | min.) | min.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACE- | 180W | 90~264 | 10A | 14A | 10A |  |  |  |  |
|  | (0.2A | (0.6A | 0.3A | 2.5A | 85% |  |
|  | A618B | ATX | VAC | (0.1A min) |  |
|  | min.) | min.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |
| --- | --- |
| 料号 | 描述 |
| EBC-3100-R12/ACE-A618B | Mini-ITX embedded chassis, one 3.5” hard driver bay, with ACE-A618B-RS 180W ATX power supply, black |
| EBC-3100-R12/ACE-A630B | Mini-ITX embedded chassis, one 3.5” hard driver bay, with ACE-A630B-RS 300W ATX power supply, black |

*包装清单*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 x system fan | 1 x Screw set | 1 x QIG |
| 1 x Power cord | 1 x Wall mount kit | 1 x SATA slim ODD cable |
|  |  |  |



EBC-3100-2019-V10