

*工业电脑机箱*



PR-1500G



*w w w . i e i w o r l d . c o m . c n*



1. 个插槽半长卡紧凑式机箱

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 x USB 接口 | SlimType |  |
|  |  |
| 重启键 | 5.25” |  |



HDD LED

前置 3.5”

电源 LED

3.5” HDD

COM口

LPT开口

2 x 机架托架

产品包装中不包含CD-ROM 和 HDD

*特性*

* 符合 RoHS 标准设计
* 1 个超薄 5.25”驱动器
* 1 个 3.5”驱动器 和1 个 内置 3.5”HDD 驱动
* 前面板设有 2 个 USB 接口
* 1 个 8cm 冷却风扇

*规格*



|  |  |
| --- | --- |
| 材质 | 重型金属 |
| 主板规格 | half-size, slot SBC |
|  | 1 x 3.5" HDD |
| 驱动器 | 1 x Front accessible 3.5” |
|  | 1 x Slim 5.25” |
| 散热风扇 | 1 x 8 cm |
| I/O 接口 | 2 x USB |
| I/O 开口 | 1 x LPT, 1 x COM |
| 扩展槽 | 5 slots |
| 指示灯 | Power, HDD |
| 按钮 | 电源开关, 重启 |
| 操作温度 | 0°C ~ 50°C |
| 操作湿度 | 10% ~ 90% |
| 颜色 | W: 白色 |
| 净重/毛重 | 3.6 kg/6.2 kg |
| 尺寸(DxWxH) | 254 mm x 286 mm x 132 mm |

*订购信息*



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 料号 | 描述 |  |
| PR-1500GW-R12/916AP | 5-slot half-size chassis, white, with ACE-916AP-RS, |  |
| RoHS |  |
|  |  |
| PR-1500GW-R12/A618A | 5-slot half-size compact chassis, white,1 x 8 cm fan, |  |
| with ACE-A618A-RS-R11 (180W ATX model), RoHS |  |
|  |  |

*尺寸 ( 单位 : mm)*



*底板 ( 选配 )*



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | SBC 类型 | PCI | ISA |  | PCle |  | PSU 接口 |  |
|  |  |  |  |  |
| x1 | x4 |  | x16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BP-5S-RS | ISA | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | AT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP-5S2-RS | PCISA | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | AT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP-5SA-RS | PCISA | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP-5SA2-RS | PCISA | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HPE-5S1 | PICO/PICOe | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HPE-5S2 | PICO/PICOe | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HPE-5S3 | PICO/PICOe | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HPXE2-5S1 | HPCIE | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*电源 ( 选配 )*



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 型号 | 功率 |  |
|  |  |  |  |
| AT | ACE-916AP-RS | 150W |  |
|  |  |  |  |
| ATX | ACE-A618A-RS-R11 | 180W |  |
|  |  |  |
| ACE-A225A-R11 | 250W |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

PR-1500G 支持单个 1U PSU。想了解威强电更多的电源产品，请参考章节 5 或直接访问 www.ieiworld.com.cn



PR-1500G-2019-V10