


*工业电脑机箱*



*w w w . i e i w o r l d . c o m . c n*

PAC-1000G 6 个插槽全长卡紧凑式机箱



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电源 LED | | | 全长卡 | 底板 | |  |
|  |  |  |  |  |
| HDD LED |  |  |  | 重启键 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |



压紧夹的设计目的在于确保卡在机箱内，保护它们免受振动影响。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 驱动器 | PS/2 电源 |  |
|  |  |



 LPT/

COM开口

8 cm 散热风扇 电源开关


产品包装中不包含CD-ROM 和 HDD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PS/2 |  |  |  | 6 扩展槽 |
| PSU开口 |  |  |  |  |

*特性*


* 符合 RoHS 标准设计
* 1 个 8cm 冷却风扇可更换风扇过滤器
* 塑料前面板设有挡板

*规格*




|  |  |
| --- | --- |
| 材质 | 金属 + 塑料前面板 |
| 主板规格 | 全长CPU卡 |
|  | 1 x Front- accessible 3.5" |
| 驱动器 | 1 x 5.25” |
|  | 1 x 3.5” HDD |
| 散热风扇 | 1 x 8 cm |
| I/O 开口 | 1 x LPT, 1 x COM |
| 扩展槽 | 6 slots |
| 指示灯 | Power, HDD |
| 按钮 | 电源开关, 重启 |
| 操作温度 | 0°C ~ 50°C |
| 操作湿度 | 10% ~ 90% |
| 颜色 | B: 黑色 |
| 净重/毛重 | 5.6 kg/8.8 kg |
| 尺寸(DxWxH) | 421 mm x 232 mm x 176 mm |

*订购信息*






|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 料号 | 描述 |  |
| PAC-1000GB-R20/A130B | 6-slot full-size compact chassis, white, 1 x 8 cm fan, with |  |
| ACE-A130B-R10 (300W ATX model), RoHS |  |
|  |  |

*尺寸 ( 单位 : mm)*



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm400 |  |  |  |  |  |  |  | . mm42099 |  |
|  | 176mm |  | 232mm |  |  | 176mm |  |  |  |
|  |  |  | 253mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 273mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | mm181 |  |  |  |  |  |
| *底板 ( 选配 )* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | SBC 类型 | PCI | ISA |  |  | PCle |  | PSU 接口 |  |
| x1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x4 x8 x16 | | | |  |
| BP-6S-RS | ISA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT |  |
| IP-6S-RS | PCISA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT |  |
| IP-6SA-RS | PCISA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATX |  |
| PCI-6S-RS | PICMG 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT/ATX |  |
| PCI-5S-RS | PICMG 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT/ATX |  |
| PE-6S2\* | PICMG 1.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ATX |  |
| PE-6S3\* | PICMG 1.3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ATX |  |
| SPE-4S | PICMG 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ATX |  |
| SPE-6S | PICMG 1.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ATX |  |
| \*仅限 R20 或以上最新版本支持 PICMG 1.3 底板 . | | | |  |  |  |  |  |  |
| *电源 ( 选配 )* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 |  |  | 型号 |  |  |  |  | 功率 |  |
| AT |  | ACE-925AP-U-RS | |  |  |  |  | 250W |  |
|  | ACE-T140A-RS | |  |  |  |  | 400W |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ACE-A130B-R10 | |  |  |  |  | 300W |  |
| ATX |  | ACE-A140A-S-R11 | | |  |  |  | 400W |  |
|  |  | ACE-828V-RS | |  |  |  |  | 250W |  |



PAC-1000G 支持单个 PS/2 PSU. 想了解威强电更多的电源产品 , 请参考章节 5 或直接访问 www. ieiworld.com.cn



PAC-1000G-2019-V10