


*工业电脑机箱*



*w w w . i e i w o r l d . c o m . c n*

PAC-42GH 4 个插槽半长卡紧凑式机箱



电源 LED

HDD LED



 重启键

2 x USB 接口

LPT

开口

1 x 3.5” HDD 支架 2 x 2.5” HDD 支架



COM

开口


电源开关

产品包装不包括FDD 和 HDD

*特性*


* 前面板设有 2 个 USB 接口
* 1 个 8cm 冷却风扇可更换过滤器
* 支持 1 个 3.5”HDD 或 2 个 2.5”HDD

*规格*




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 重型金属 |  |
| 主板规格 | half-size, slot CPU cards |  |
| 驱动组合 | 1 x Front-accessible 3.5" and 1 x 3.5" HDD |  |
| or 1 x Front-accessible 3.5” and 2 x 2.5” HDD |  |
|  |  |
| 散热风扇 | 1 x 8 cm |  |
| I/O 接口 | 2 x USB |  |
| I/O 开口 | 1 x LPT, 1 x COM |  |
| 扩展槽 | 4 slots |  |
| 指示灯 | Power, HDD |  |
| 按钮 | 电源开关, 重启 |  |
| 操作温度 | 0°C ~ 50°C |  |
| 操作湿度 | 10% ~ 90% |  |
| 颜色 | W: 白色 |  |
| 净重/毛重 | 3.9 kg/6.1 kg |  |
| 尺寸(DxWxH) | 269 mm x 140 mm x 230 mm |  |

*订购信息*




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 料号 | 描述 |  |
|  |  |  |
| PAC-42GHW-R11/916AP/IP-4S | 4-slot half-size chassis with ACE-916AP-RS and |  |
| IP-4S-RS-R40, RoHS |  |
|  |  |
| PAC-42GHW-R11/916AP/BP-4S | 4-slot half-size chassis with ACE-916AP-RS and |  |
| BP-4S-RS-R40, RoHS |  |
|  |  |
| PAC-42GHW-R11/916AP/IP-4S2 | 4-slot half-size chassis with ACE-916AP-RS and |  |
| IP-4S2-RS-R40, RoHS |  |
|  |  |
| PAC-42GHWPX-R11/A618A | 4-slot half-size compact chassis, white, 1 x 8 cm fan, |  |
| with ACE-A618A-RS-R11 (180W ATX model), RoHS |  |
|  |  |
|  |  |  |

*尺寸 ( 单位 : mm)*




*底板 ( 选配 )*



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | SBC 类型 | PCI | ISA |  | PCle |  | PSU 接口 |  |
|  |  |  |  |
| x1 | x4 | x16 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BP-4S-RS | ISA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | AT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP-4S-RS | PCISA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP-4S2-RS | PCISA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | AT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP-4S3-RS | PCISA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | AT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP-4S4-RS | PCISA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | AT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP-4SA-RS | PCISA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HPE-4S1 | PCI/PICOe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HPE-4S2 | PCI/PICOe | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ATX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*电源 ( 选配 )*



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 型号 | 功率 |
|  |  |  |
| AT | ACE-916AP-RS | 150W |
|  |  |  |
| ATX | ACE-A618A-RS-R11 | 180W |
|  |  |  |

PAC-42GH 支持单个 1U PSU。想了解威强电更多的电源产品，请参考章节 5 或直接访问 www.ieiworld.com.cn



PAC-42GH-2019-V10