


*单板计算机*

*工业主板*



*w w w . i e i w o r l d . c o m . c n*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IMBA-H810 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | GbE, USB 3.1Gen 1 (5Gb/s), SATA 6Gb/s, HD 音频 and RoHS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ATX 主板支持 22nm LGA 1150 第四代 Intel® Core™ i7/i5/i3, Pentium® 和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celeron® CPU 以及 Intel® H81, DDR3, VGA/DVI-D/iDP, dual Intel® PCIe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  | | | |  |  | |  | | | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | | | |  | |  |  |  |  | |  |  | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  |  | 双通道 DDR3 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCIe Mini Add-on Value | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1333/1600 MHz | |  |  |  | 2 x SATA 3Gb/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | IEI USB 3.0 扩展解决方案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 x SATA 6Gb/s | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前面板 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过 PCle Mini 插槽安装MPCIE-USB3 板为主板添加2个额外的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SuperSpeed USB 3.0接口。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主板PCIe Mini 插槽 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | PCIe Mini | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Intel® | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 x USB 2.0 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H81 | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 x RS-232 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPCIE-USB3 | | | | | | | | | | 5V | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电源输入 | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 两个 USB 3.1Gen 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | iDP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TPM |  |  |  |  |  | RS-232 | | | | | | | VGA | |  |  | LAN1 LAN2 | | | | | | | | | |  |  |  |  | (5Gb/s)口 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | LPT |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| KB/MS | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | 音频 | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KB/MS | | | | | | | | | | | | DVI-D | |  |  |  | 2 x USB 2.0 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 x PCIe x1 | | | | | | | | | | |  | 4 x PCI | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 x USB 3.1 Gen 1 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *产品规格* | | | | | | | 1 x PCIe x16 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USB | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | |  |
|  | CPU | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  | | | | |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  | | PCIe Mini | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | 支持 LGA1150 Intel® Core ™ i7/i5/i3, Pentium® 和 Celeron® 处理器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | DDR3 1600 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mSATA | | | | | | | | | iDP | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 芯片组 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USB 3.1SATA 6Gb/s Expansion | | | | | | | | | | | | | |  |
| Intel® H81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *产品特征* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 内存 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Two 240-pin 1600/1333 MHz 双通道 DDR3 SDRAM ECC 和 non-ECC 无缓冲 DIMMs 最 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大支持 16GB | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● 支持第四代 LGA1150 Intel® Core™ i7/i5/i3, Pentium® or Celeron® 处理器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | BIOS | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● 双通道 DDR3 1333/1600 MHz 最大支持 16 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UEFI BIOS | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● Intel® HD 显卡技术集成高性能图形和媒体处理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 图形引擎 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● 支持 USB 3.0 | | | | | | | | | | 和 SATA | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 英特尔 ®HD Graphics Gen 7.5 支持 DX11.1 和 OpenCL 1.2，OpenGL 3.2 Full MPEG2， | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | ● TPM模块硬件加密支持 V1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VC1，AVC 解码 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● IEI 一键恢复解决方案可快速创建 OS 备份和恢复 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示输出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 独立双显 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 x VGA ( 最高达 1920x1200@60 Hz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 x DVI-D ( 最高达 2560x1600@60 Hz) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *包装清单* | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x iDP interface for HDMI, LVDS, VGA, DVI, DP ( 最高达 3840x2160@60 Hz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | LAN1: 支持 Intel® I217-LM 以及 Intel® AMT9.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 x IMBA-H810 single board computer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAN2: Intel® I211-AT PCIe 控制器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 x I/O shielding | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 外部 I/O 接口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 x KB/MS | | | | | | 2 x USB 2.0 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 x SATA cable | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 x QIG | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 x RS-232 | | | | | | 2 x USB 3.1 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 内部 I/O 接口 | | | | | | 1 x USB 2.0 (180° Type-A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x KB/MS (1x6 pin) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x LPT (2x13 pin) | | | | | | 2 x SATA 3Gb/s (SATA3, SATA4) (Red) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *订购信息* | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x mSATA (share with SATA4) | | | | | | 3 x RS-232 (2x5 pin, P=2.54) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x RS-422/485 (1x4 pin, P=2.0) | | | | | | 4 x USB 2.0 (2x4 pin, P=2.54) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 x SATA 6Gb/s (SATA1, SATA2) (AHCI supported, no RAID) (Blue) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 料号 | | | | | | | | | | | |  |  | 描述 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 音频 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ATX motherboard supports 22nm LGA 1150 4th generation Intel® | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Realtek ALC662 HD 音频编解码器，支持 5.1-channel | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMBA-H810-R10 | | | | | | | | | | | |  |  | Core™ i7/i5/i3, Pentium® and Celeron® CPU with Intel® H81, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 x 音频插孔 ( 音频输出 , 音频输入 , 麦克风输入） on rear IO | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DDR3, VGA/DVI-D/iDP, dual Intel® PCIe GbE, USB 3.0, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | 1 x 前置音频 (2x5 pin) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SATA 6Gb/s, HD Audio and RoHS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | 前面板 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ATX motherboard supports 22nm LGA 1150 4th generation Intel® | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 x 前面板 (2x7 pin, power LED, HDD LED, 扬声器， 电源按钮 , 重启按钮 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Core™ i7/i5/i3, Pentium® and Celeron® CPU with Intel® H81, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | LAN LED | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMBA-H810-ECO-R10 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DDR3, VGA/DVI-D/ iDP, dual Intel® PCIe GbE, USB 3.0, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | 2 x LAN LED (1x2 pin) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SATA 6Gb/s, HD Audio, ECO packing, RoHS (10 pce/pack) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | TPM | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 x TPM (2x10 pin) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19800-000049-RS | | | | | | | | | | | |  |  | LPT flat cable, 240mm, P=2.54 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SMBus | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19800-000075-RS | | | | | | | | | | | |  |  | PS/2 KB/MS cable with bracket, 220mm, P=2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | 1 x SMBus (1x4 pin) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | I²C | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19800-010500-200-RS | | | | | | | | | | | | | | USB 3.0 cable with bracket, 450mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | 1 x I²C (1x4 pin) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RS-232 cable with bracket, Dual 10-pin to dual DB-9, 230mm, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | 红外接口 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19800-020100-100-RS | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P=2.54 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x 红外接口 (1x5 pin) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32102-000100-200-RS | | | | | | | | | | | | | | SATA power cable, MOLEX 5264-4P to SATA15P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | 扩展 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 个全尺寸 PCIe Mini card 插槽 ( 支持 mSATA)2 x PCIe x1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 32205-001203-100-RS | | | | | | | | | | | | | | RS-232 cable with bracket, Dual 10-pin to dual DB-9, 230mm, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 x PCIe x16 | | | | | |  |  |  |  | 4 x PCI | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P=2.54 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 看门狗定时器 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32205-003800-200-RS | | | | | | | | | | | | | | RS-422/485 cable, 200mm, P=2.0 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 软件可编程，支持 1~255 秒系统复位 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数字 I/O: 8-bit 数字 I/O (2x5 pin) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF-115XA-R10 | | | | | | | | | | | |  |  | High performance LGA1155/LGA1156 cooler kit, 1U chassis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 风扇接口 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | compatible, 73W | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 x CPU 智能风扇 (1x 4 pin) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF-115XE-R10 | | | | | | | | | | | |  |  | High performance LGA1155/LGA1156 cooler kit, 95W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | 1 x 系统风扇 (1x 3 pin) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 机箱 : 1 x 防侵扰机箱 (1x2 pin) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DP-DP-R10 | | | | | | | | | | | |  |  | DisplayPort to DisplayPort converter board (for IEI iDP connector) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 电源 : ATX 电源 , 支持 ATX/AT 模式 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DP-DVI-R10 | | | | | | | | | | | |  |  | DisplayPort to DVI-D converter board (for IEI iDP connector) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 功耗 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3V@0.83A, 5V@2.2A, 12V@3.88A, 5VSB@0.3A | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DP-HDMI-R10 | | | | | | | | | | | |  |  | DisplayPort to HDMI converter board (for IEI iDP connector) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | (Intel® Core ™ i7-4770K 3.90GHz CPU 以及 8 GB ( 两个 4 GB) 1333 MHz DDR3 内存 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DisplayPort to 24-bit dual-channel LVDS converter board | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | 工作温度 : -20°C ~ 60°C | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DP-LVDS-R10 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 存储温度 : -30°C ~ 70°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (for IEI iDP connector) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 工作湿度 : 5% ~ 95%, 无冷凝 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DP-VGA-R10 | | | | | | | | | | | |  |  | DisplayPort to VGA converter board (for IEI iDP connector) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 尺寸 : 244 mm x 305 mm | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-pin Infineon TPM module, software management tool, firmware | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 重量 : GW: 1200g / NW: 700g | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TPM-IN01-R20 | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v3.17 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CE/FCC 标准 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |



IMBA-H810-2019-V10